### matchnet

필드의 IP 주소 값이 지정된 네트워크 대역에 포함되는지 확인하고 결과를 출력합니다.

#### 문법

matchnet [invert=BOOL] [verify=BOOL] field=TARGET\_FIELD guid=NET\_GUID [tag=BOOL]

tag 매개변수는 4.0.2312.0 버전부터 사용 가능합니다.

필수 매개변수

**field=TARGET\_FIELD**

대상 필드 이름. 대상 필드의 값은 IPv4 주소, 문자열, 32비트 정수 타입이어야 하며, 그 외의 키 값은 검색 실패로 간주합니다. 문자열 및 32비트 정수 타입 값은 유효한 IPv4 주소로 변환되는 경우에만 검색을 시도합니다.

**guid=NET\_GUID**

네트워크 대역 GUID 식별자

선택 매개변수

**invert=BOOL**

검색 결과의 출력 형식(기본값: f)

* t: field 매개변수로 지정한 IP 주소 값이 네트워크 대역에 포함되지 않으면 출력
* f: field 매개변수로 지정한 IP 주소 값이 네트워크 대역에 포함되면 출력

**verify=BOOL**

쿼리 파싱 단계에서 네트워크 대역 개체의 유효성 검사 여부(기본값: t).

* t: 네트워크 대역 개체의 유효성을 검증
* f: 네트워크 대역 개체의 유효성을 검증하지 않음. 이 옵션은 시스템이 정책 동기화 단계에서 문법 오류를 내지 않도록 하기 위해 설정합니다.

**tag=BOOL**

매칭된 네트워크 대역 개체 정보 표시 여부(기본값: f).

* t: id, start\_ip, end\_ip, cidr 속성을 포함한 맵을 \_matchnet\_result 필드에 출력
* f: 네트워크 대역 개체의 정보를 출력하지 않음